Государственный комитет Российской Федерации
                  по связи и  информатизации 

Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики

Р Е Ф Е Р А Т

ТЕМА:           Система передачи данных используя телевизионный сигнал.

                                                                    Выполнила:  студентка  2-ДЭ 
                                                                                     Кожина О.В.

г. Ростов-на-Дону
1999

Фирма “Максим” предлагает систему передачи данных, используя телевизионный сигнал.
 
С развитием инфраструктуры предприятий, государственных и банковских структур, усовершенствованием носителей информации появляется необходимость в своевременности и скорости передачи данных. Существующие линии передачи цифровой информации (спутниковые, телефонные) обладают низкой пропускной способностью и невысокой надежностью, особенно в российских условиях. К тому же не все районы полностью телефонизированы, а следовательно, цифровую информацию используя традиционные виды ее передачи в такие районы доставить невозможно.
Альтернативой использования телефонных линий связи является передача информации с использованием технологии VBI. Исследования в этой области начали проводится еще в 80-х годах. В настоящее время системы передачи данных на участках VBI получили широкое распространение во всем мире. Не стала исключением и Россия. В 1997 году первые шаги в этом направлении осуществило ряд московских компаний. Первые результаты позволяют сделать вывод о перспективности развития данного направления в России.
Способ передачи данных на участке VBI по системам телевещания разработан с целью использования строк участка VBI с 10 по 20 для передачи вместе с телевизионным сигналом практически любой информации. Такой способ передачи данных основан на том, что стандартный североамериканский телевизионный сигнал состоит из 525 горизонтальных строк, разделенных на два поля, каждое по 262,5 строки. Первые 21 строки каждого поля содержат участок VBI(Vertical Blanking Interval – Пустой участок кадровой развертки), которому соответствует черная полоса, появляющаяся на экране, когда телевизионная картинка теряет привязку при вертикальной развертке и “плывет” – он является частью сигнала, но не несет в себе информации. Телевизионный приемник использует строки с 1 по 9 участка VBI для синхронизации, строки же с 10 по 21 не используются. Следовательно, их можно использовать для передачи данных. Так как данные кодируются как видеосигнал, они становятся единой частью телевизионного сигнала и передаются в любую точку, куда доходит телевизионный сигнал, свободно проходят по любым средствам передачи сигнала (VHF, UHF, кабели, спутники, радиоканалы, сети  коммерческого телевидения, оптоволоконные кабели, ITFS, и т. д.).
При этом адресату достаточно находиться в зоне приема телевизионных волн и иметь устройство – дешифратор и телевизионный приемник. Такой способ позволяет доставлять данные одновременно к неограниченному числу приемных пунктов, расположенных практически в любом месте страны. Данные могут доставляться к пункту передачи с помощью модема, предназначенного для передачи по коммутируемой линии, выделенной линии связи, частной сети, или даже с помощь дискеты. Данные могут быть   переданы сразу же при поступлении, либо сохранены для последующей передачи в заданное время.
Усовершенствованные структуры адресации обладают гибкостью, позволяющей доставлять один файл всем группам получателей либо только указанному лицу, группе, подгруппе и т. д. В каждое устройство, принимающее данные или графическую информацию, либо на предприятии – изготовителе, либо на месте заносится код официального адреса. При наличии такой возможности рамки прикладных областей конечных пользователей ограничиваются только воображением.
Наиболее привлекательной чертой способа передачи данных на участке VBI по системам телевещания является его “бесплатность” (или, по крайней мере, то, что он уже оплачен телевизионными рекламодателями). Даже при увеличении числа приемных пунктов, не требуется дополнительного передающего оборудования или увеличения мощности передачи. Для использования местных средств VBI необходима установка на головной станции телевизионной сети системы вставки данных и установки на каждом приемном пункте недорогих приемников данных VBI. Каждый дополнительный приемный пункт требует только установки приемника и наличия источника телевизионного сигнала. 
Преимущества данной системы передачи данных: 
1.	передача данных от одного пользователя к нескольким потребителям (снижаются затраты на передачу от 40 до 80 %);
2.	своевременность передачи данных (одновременная передача данных ко всем потребителям в любом числе мест, высокая скорость и пропускная способность – до 4 мегабит в сек);
3.	широкая географическая зона досягаемости (существующая телевизионная сеть передачи обеспечивает наиболее всеобъемлющий государственный географический охват по сравнению с любыми другими из имеющихся систем передачи);
4.	гибкость адресации (отдельная передача данных может быть адресована всем приемным пунктам данной группы, одной или более подгруппам, либо даже одному пункту, подобно технологиям, разработанным для систем электронной почты);
5.	средства вывода информации (в память компьютера, на дисплей или на принтер);
6.	надежность (сети телевещания относятся к наиболее отказоустойчивым и надежным системам в мире, доставляющим информацию практически в течение 100 % рабочего времени);
7.	односторонняя передача (основным ограничивающим фактором передачи данных по системам телевещания является тот, что данная система является однонаправленной системой. Однако, в силу высокой привлекательности возможного сокращения затрат, приложения, в которых основные потоки данных передаются только в одном направлении, а в обратном проходят незначительные объемы, могут использовать гибридные системы: способ передачи данных на участке VBI по системам телевещания передается основной объем данных, а потоки в обратном направлении организуются по каналам с использованием модемов).
                      Области применения:
1.	информационные службы (службы финансовой информации и других электронных публикаций – газеты, журналы, общественная информация. Основное достоинство СВОЕВРЕМЕННОСТЬ).
2.	передача корпоративных и правительственных данных:
     2.1. программное обеспечение для компьютеров;
     2.2. документы (одновременно в любую точку, быстрее,                               чем любые другие способы передачи);
     2.3. распределенная база данных (одновременный доступ большого числа пользователей к базам данных);
     2.4. другая информация (любой тип данных).
3.	  образование (электронная почта, методики обучения и           руководства, информация о реструктурировании, и т.д.;
4.	 витринно – выставочная реклама и общественная информация (финансовые ставки в отделениях банка, объявления и реклама, содействующая продвижению товара, в магазинах розничной торговли, и расписания движения в аэропортах, гостиницах и общественных центрах, предвыборная агитация);
5.	электропитание – снижение нагрузки;
6.	коммерческое телевидение (система передачи данных VBI имеет в своем составе полный комплект для организации коммерческого телевидения);
7.	проверка подлинности кредитных карточек (моментальную проверку подлинности при низкой стоимости операции).
Фирма “Максим” планирует в ближайшее время на базе существующих телевизионных систем (каналов телевидения) создание сети передачи данных на участке VBI. Такая сеть позволит повысить уровень информационного обеспечения южного региона России, без существенных затрат. Обеспечит государственные, силовые, муниципальные, банковские и коммерческие структуры своевременным, надежным и недорогим способом оправки и получения информации, что приведет к дальнейшему развитию города Ростова – на – Дону и Ростовской области.